BaiduMap_IOSSDK_v7.2.0_Docs 7.2.0

属性 | 所有成员列表
BMKWalkCycleTrafficLightStatus类 参考

`#import <BMKWalkCycleTrafficLightData.h>`

类 BMKWalkCycleTrafficLightStatus 继承关系图:

## 属性
BMKWalkCycleTrafficLightStatusType | lightStatus
| 灯态,0 无效值 /11 灭灯 /21 红灯 /22 黄灯 /23 绿灯 更多...
NSInteger | period
| 灯态时长(该灯态的有效期)，单位秒,使用时，每过一秒, period 和 countDown 各减一 。当period <= 0时，取红绿灯态数组的下一份数据继续展示使用 更多...
NSInteger | countDown
| 倒计时，单位秒,只在0 < countDown <= 999 的情况下展示倒计时。如果返回的倒计时为10000或者 countDown 走完归零 period > 0的情况下，红绿灯气泡改为显示文案。具体为红灯显示“等待”，黄灯显示“注意”，绿灯显示“通行”。 更多...

## 属性说明

## ◆ countDown

- (NSInteger) countDown
| read write nonatomic assign

倒计时，单位秒,只在0 < countDown <= 999 的情况下展示倒计时。如果返回的倒计时为10000或者 countDown 走完归零 period > 0的情况下，红绿灯气泡改为显示文案。具体为红灯显示“等待”，黄灯显示“注意”，绿灯显示“通行”。

## ◆ lightStatus

- (BMKWalkCycleTrafficLightStatusType) lightStatus
| read write nonatomic assign

灯态,0 无效值 /11 灭灯 /21 红灯 /22 黄灯 /23 绿灯

## ◆ period

- (NSInteger) period
| read write nonatomic assign

灯态时长(该灯态的有效期)，单位秒,使用时，每过一秒, period 和 countDown 各减一 。当period <= 0时，取红绿灯态数组的下一份数据继续展示使用

该类的文档由以下文件生成:

- BaiduMapAPI_WalkNavi.framework/Headers/BMKWalkCycleTrafficLightData.h